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ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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Βαθμός Απόδοσης Λέβητα Πετρελαίου

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ Τ/Θ

Κόστος Εξοικονόμησης [%] -

(Πετρέλαιο:0,45 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] -

(Πετρέλαιο:0,50 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] -

(Πετρέλαιο: 0,55 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] -

(Πετρέλαιο: 0,60 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] -

(Πετρέλαιο:0,65 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] -

(Πετρέλαιο: 0,70 €/lt)

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

1.Θερμογόνος δύναμη καυσίμου = 10.200 Kcal/Kg

2.Πυκνότητα καυσίμου = 0,87 Kg/lt

3.Tιμή πώλησης θερμ. ενέργειας από ΔΕΤΗΠ = 37,74 

/MWh

Η Συμβατική έκπτωση στον καταναλωτή Τ/Θ ΥΨΟΥΣ 30%

 επιτυγχάνεται το 2010 με 

Β.Α.Λέβ.=81%, για Τιμή Πετρελαίου θέρμανσης =0,45 €/lt 

Για μέση λιανική Τιμή Πετρελαίου θέρμανσης έτους 2010 = 0,65 €/lt η 

Εξοικονόμηση (Κέρδος) με 

χρήση Τ/Θ υπερβαίνει το 50% 

αναλόγως του Βαθμού απόδοσης των λεβήτων των οικοδομών.


ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ





ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
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Γράφημα1
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
1.Θερμογόνος δύναμη καυσίμου = 10.200 Kcal/Kg
2.Πυκνότητα καυσίμου = 0,87 Kg/lt
3.Tιμή πώλησης θερμ. ενέργειας από ΔΕΤΗΠ = 37,74 /MWh

Η Συμβατική έκπτωση στον καταναλωτή Τ/Θ ΥΨΟΥΣ 30% επιτυγχάνεται το 2010 με Β.Α.Λέβ.=81%, για Τιμή Πετρελαίου θέρμανσης =0,45 €/lt 
Για μέση λιανική Τιμή Πετρελαίου θέρμανσης έτους 2010 = 0,65 €/lt η Εξοικονόμηση (Κέρδος) με χρήση Τ/Θ υπερβαίνει το 50% αναλόγως του Βαθμού απόδοσης των λεβήτων των οικοδομών.

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,45 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,50 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,55 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,60 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,65 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,70 €/lt)

Βαθμός Απόδοσης Λέβητα Πετρελαίου

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ Τ/Θ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 2010

		

		Θερμογόνος Δύναμη Πετρελαίου [Kcal/Kg]		Βαθμός Απόδοσης Λέβητα		Πυκνότητα Πετρελαίου [Kg/lt]		Τιμή Διάθεσης Πετρελαίου [€/lt]		Τιμή Διάθεσης Πετρελαίου [€/Kg]		Κόστος Παραγωγής Θερμ. Ενέργ. Με Πετρέλαιο [€/MWh]				Τιμή Πώλησης Θερμικής Εν. ΔΕΤΗΠ [€/MWh]		Ποσοστό Κόστους Εξοικονόμησης [%]

		1		2		3		4		5=4/3		6				7		8

		10,200		0.70		0.87		0.70		0.80		97				37.74		-61

		10,200		0.71		0.87		0.70		0.80		96				37.74		-61

		10,200		0.72		0.87		0.70		0.80		94				37.74		-60

		10,200		0.73		0.87		0.70		0.80		93				37.74		-59

		10,200		0.74		0.87		0.70		0.80		92				37.74		-59

		10,200		0.75		0.87		0.70		0.80		91				37.74		-58

		10,200		0.76		0.87		0.70		0.80		89				37.74		-58

		10,200		0.77		0.87		0.70		0.80		88				37.74		-57

		10,200		0.78		0.87		0.70		0.80		87				37.74		-57

		10,200		0.79		0.87		0.70		0.80		86				37.74		-56

		10,200		0.80		0.87		0.70		0.80		85				37.74		-56

		10,200		0.81		0.87		0.70		0.80		84				37.74		-55

		10,200		0.82		0.87		0.70		0.80		83				37.74		-54

		10,200		0.83		0.87		0.70		0.80		82				37.74		-54

		10,200		0.84		0.87		0.70		0.80		81				37.74		-53

		10,200		0.85		0.87		0.70		0.80		80				37.74		-53

		10,200		0.86		0.87		0.70		0.80		79				37.74		-52

		10,200		0.87		0.87		0.70		0.80		78				37.74		-52

		10,200		0.88		0.87		0.70		0.80		77				37.74		-51

		10,200		0.89		0.87		0.70		0.80		76				37.74		-51

		10,200		0.90		0.87		0.70		0.80		76				37.74		-50

						Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,45 €/lt)		Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,50 €/lt)		Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,55 €/lt)		Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,60 €/lt)		Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,65 €/lt)		Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,70 €/lt)

				0.70		-40		-46		-51		-55		-58		-61

				0.71		-39		-45		-50		-54		-58		-61

				0.72		-38		-44		-49		-53		-57		-60

				0.73		-37		-43		-48		-53		-56		-59

				0.74		-36		-43		-48		-52		-56		-59

				0.75		-35		-42		-47		-51		-55		-58

				0.76		-34		-41		-46		-51		-55		-58

				0.77		-34		-40		-46		-50		-54		-57

				0.78		-33		-39		-45		-49		-53		-57

				0.79		-32		-39		-44		-49		-53		-56

				0.80		-31		-38		-43		-48		-52		-56

				0.81		-30		-37		-43		-48		-52		-55

				0.82		-29		-36		-42		-47		-51		-54

				0.83		-28		-36		-41		-46		-50		-54

				0.84		-27		-35		-41		-46		-50		-53

				0.85		-27		-34		-40		-45		-49		-53

				0.86		-26		-33		-39		-44		-49		-52

				0.87		-25		-32		-39		-44		-48		-52

				0.88		-24		-32		-38		-43		-47		-51

				0.89		-23		-31		-37		-42		-47		-51

				0.90		-22		-30		-36		-42		-46		-50





ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 2010
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ:
1.Θερμογόνος δύναμη καυσίμου = 10.200 Kcal/Kg
2.Πυκνότητα καυσίμου = 0,87 Kg/lt
3.Tιμή πώλησης θερμ. ενέργειας από ΔΕΤΗΠ = 37,74 /MWh

Η Συμβατική έκπτωση στον καταναλωτή Τ/Θ ΥΨΟΥΣ 30% επιτυγχάνεται το 2010 με Β.Α.Λέβ.=81%, για Τιμή Πετρελαίου θέρμανσης =0,45 €/lt 
Για μέση λιανική Τιμή Πετρελαίου θέρμανσης έτους 2010 = 0,65 €/lt η Εξοικονόμηση (Κέρδος) με χρήση Τ/Θ υπερβαίνει το 50% αναλόγως του Βαθμού απόδοσης των λεβήτων των οικοδομών.

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,45 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,50 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,55 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,60 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο:0,65 €/lt)

Κόστος Εξοικονόμησης [%] - (Πετρέλαιο: 0,70 €/lt)

Βαθμός Απόδοσης Λέβητα Πετρελαίου

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ Τ/Θ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ


